# Функция CONVERT (ПРЕОБР)

Функция CONVERT - это одна из инженерных функций. Преобразует число из одной системы мер в другую. Например, с помощью функции ПРЕОБР можно перевести таблицу расстояний в милях в таблицу расстояний в километрах.

Синтаксис функции CONVERT:

CONVERT(number, from_unit, to_unit)

где

number - значение, которое нужно преобразовать.

from_unit - исходная единица измерения. Текстовая строка, заключенная в кавычки. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

to_unit - единица измерения, в которую надо преобразовать значение number. Текстовая строка, заключенная в кавычки. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

Примечание: значения аргументов from_unit и to_unit должны быть совместимы, то есть они должны относиться к одному и тому же типу измерения.

### Вес и масса

Единица измерения | Текстовое значение
Грамм | "g"
Слэг | "sg"
Фунт массы (эвердьюпойс) | "lbm"
U (атомная единица массы) | "u"
Унция (эвердьюпойс) | "ozm"
Гран | "grain"
Американский (короткий) центнер | "cwt" или "shweight"
Английский (длинный) центнер | "uk_cwt" или "lcwt" ("hweight")
Стоун | "stone"
Тонна | "ton"
Стандартная тонна | "uk_ton" или "LTON" ("brton")

### Расстояние

Единица измерения | Текстовое значение
Метр | "m"
Уставная миля | "mi"
Морская миля | "Nmi"
Дюйм | "in"
Фут | "ft"
Ярд | "yd"
Ангстрем | "ang"
Элл | "ell"
Световой год | "ly"
Парсек | "parsec" или "pc"
Пика (1/72 дюйма) | "Picapt" или "Pica"
Пика (1/6 дюйма) | "pica"
Американская сухопутная миля (уставная миля) | "survey_mi"

### Время

Единица измерения | Текстовое значение
Год | "yr"
День | "day" или "d"
Час | "hr"
Минута | "mn" или "min"
Секунда | "sec" или "s"

### Давление

Единица измерения | Текстовое значение
Паскаль | "Pa" (или "p")
Атмосфера | "atm" (или "at")
Миллиметр ртутного столба | "mmHg"
Фунт на квадратный дюйм | "psi"
Торр | "Torr"

### Сила

Единица измерения | Текстовое значение
Ньютон | "N"
Дина | "dyn" (или "dy")
Фунт-сила | "lbf"
Грамм-сила | "pond"

### Энергия

Единица измерения | Текстовое значение
Джоуль | "J"
Эрг | "e"
Термохимическая калория | "c"
Международная калория | "cal"
Электронвольт | "eV" (или "ev")
Лошадиная сила-час | "HPh" (или "hh")
Ватт-час | "Wh" (или "wh")
Футофунт | "flb"
Британская термическая единица (BTU) | "BTU" (или "btu")

### Мощность

Единица измерения | Текстовое значение
Лошадиная сила | "HP" (или "h")
Лошадиная сила | "PS"
Ватт | "W" (или "w")

### Магнетизм

Единица измерения | Текстовое значение
Тесла | "T"
Гаусс | "ga"

### Температура

Единица измерения | Текстовое значение
Градус Цельсия | "C" (или "cel")
Градус Фаренгейта | "F" (или "fah")
Градус Кельвина | "K" (или "kel")
Градус Ренкина | "Rank"
Градус Реомюра | "Reau"

### Объем (меры жидкостей)

Единица измерения | Текстовое значение
Чайная ложка | "tsp"
Современная чайная ложка | "tspm"
Столовая ложка | "tbs"
Жидкая унция | "oz"
Чашка | "cup"
Американская пинта | "pt" (или "us_pt")
Английская пинта | "uk_pt"
Кварта | "qt"
Английская имперская кварта | "uk_qt"
Галлон | "gal"
Английский имперский галлон | "uk_gal"
Литр | "l" или "L" ("lt")
Кубический ангстрем | "ang3" или "ang^3"
Американский нефтяной баррель | "barrel"
Американский бушель | "bushel"
Кубический фут | "ft3" или "ft^3"
Кубический дюйм | "in3" или "in^3"
Кубический световой год | "ly3" или "ly^3"
Кубический метр | "m3" или "m^3"
Кубическая миля | "mi3" или "mi^3"
Кубический ярд | "yd3" или "yd^3"
Кубическая морская миля | "Nmi3" или "Nmi^3"
Кубическая пика | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" или "Pica^3"
Брутторегистрованная тонна | "GRT" ("regton")
Мерная тонна (фрахтовая тонна) | "MTON"

### Площадь

Единица измерения | Текстовое значение
Международный акр | "uk_acre"
Американский статутный акр | "us_acre"
Квадратный ангстрем | "ang2" или "ang^2"
Ар | "ar"
Квадратный фут | "ft2" или "ft^2"
Гектар | "ha"
Квадратный дюйм | "in2" или "in^2"
Квадратный световой год | "ly2" или "ly^2"
Квадратный метр | "m2" или "m^2"
Морген | "Morgen"
Квадратная миля | "mi2" или "mi^2"
Квадратная морская миля | "Nmi2" или "Nmi^2"
Квадратная пика | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" или "Picapt^2"
Квадратный ярд | "yd2" или "yd^2"

### Информация

Единица измерения | Текстовое значение
Бит | "bit"
Байт | "byte"

### Скорость

Единица измерения | Текстовое значение
Морской узел | "admkn"
Узел | "kn"
Метр в час | "m/h" или "m/hr"
Метр в секунду | "m/s" или "m/sec"
Миля в час | "mph"

Со значениями from_unit и to_unit можно также использовать префиксы, например, если добавить префикс "k" перед единицей измерения "g", получится значение "kg", обозначающее килограммы.

### Префиксы

Префикс | Множитель | Текстовое значение
йотта | 1E+24 | "Y"
зетта | 1E+21 | "Z"
экса | 1E+18 | "E"
пета | 1E+15 | "P"
тера | 1E+12 | "T"
гига | 1E+09 | "G"
мега | 1E+06 | "M"
кило | 1E+03 | "k"
гекто | 1E+02 | "h"
дека | 1E+01 | "da" или "e"
деци | 1E-01 | "d"
санти | 1E-02 | "c"
милли | 1E-03 | "m"
микро | 1E-06 | "u"
нано | 1E-09 | "n"
пико | 1E-12 | "p"
фемто | 1E-15 | "f"
атто | 1E-18 | "a"
зепто | 1E-21 | "z"
йокто | 1E-24 | "y"

### Двоичные префиксы

Префикс | Значение префикса | Текстовое значение
йоби | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi"
зеби | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi"
эксби | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei"
пеби | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi"
теби | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti"
гиби | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi"
меби | 2^20 = 1 048 576 | "Mi"
киби | 2^10 = 1024 | "ki"

Чтобы применить функцию CONVERT,

1. выделите ячейку, в которой требуется отобразить результат,
2. щелкните по значку Вставить функцию , расположенному на верхней панели инструментов,
   или щелкните правой кнопкой мыши по выделенной ячейке и выберите в меню команду Вставить функцию,
   или щелкните по значку перед строкой формул,
3. выберите из списка группу функций Инженерные,
4. щелкните по функции CONVERT,
5. введите требуемые аргументы, разделяя их запятыми,
6. нажмите клавишу Enter.

Результат будет отображен в выделенной ячейке.